

вентиляцией.

* 1. Обучающиеся/студенты должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
  2. О каждом несчастном случае с обучающимися/студентами мастер п/о или очевидец обязаны немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему.
  3. Обучающиеся/студенты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
   1. Перед началом работы в учебно-производственных мастерских обучающиеся/студенты должны:

- надеть санитарно-гигиеническую одежду, убрать развивающиеся концы одежды, застегнуть обшлага рукавов, убрать волосы под головной убор;

- подготовить рабочее место, разместить на туалетном столике инструменты и другие принадлежности, необходимые для работы;

- проверить наличие химических препаратов, чистого белья, прибора для дезинфекции инструмента;

- проверить освещение рабочего места, при необходимости, установить лампу местного освещения или потребовать замены перегоревших ламп;

- проверить исправность электроинструмента и электроаппаратуры путем включения в электросеть;

- проверить устойчивость парикмахерского кресла и кресла для мастера, убедиться, что они легко вращаются вокруг своей оси. Для работы в удобной рабочей позе при необходимости отрегулировать углы наклона спинки и сиденья кресла клиента.

При подготовке к работе филировочной бритвы необходимо соблюдать осторожность при надевании лезвия на штифты и креплении его вместе с гребенками к пластине ручки.

Для исключения лишних движений во время работы следует удобно и устойчиво разместить:

- на правой стороне парикмахерского блока

- дезинфицирующие растворы, флаконы с перекисью водорода и т.д.;

- в центре блока - жидкое мыло, шампунь, бальзам, ополаскиватель и т.д.;

- в правом ящике блока - продезинфицированные инструменты (ручная машинка для стрижки волос, опасная бритва, ножницы, расчески);

- на передвижном столике - подставки с бигуди, красители для волос, зажимы, шпильки, щетки, щипцы и т.п.;

- ручное зеркало, электробритву, машинку для стрижки волос повесить с правой стороны от настенного зеркала на специальный крючок, а ручной фен на крючок слева от зеркала.

В помещениях для сушки, окраски и завивки волос следует проверить работу вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Обучающимся/студентам запрещается самостоятельно ремонтировать электроинструмент и электроаппаратуру; закалывать специальную одежду булавками, иголками; держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы (ножницы, расчески, бритвы, стеклянные флаконы); носить во время работы браслеты, часы, кольца; работать с открытыми ранками на руках. Все повреждения кожных покровов на руках защищать напальчниками, лейкопластырем.

2.2. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого электроинструмента, инвентаря, электропроводки, освещения, санитарно-технического оборудования и других неполадках обучающиеся/студенты должны сообщить мастеру п/о и приступить к работе только после их устранения.

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
   1. Во время работы в учебно-производственных мастерских обучающиеся/студенты должны:

- краны с горячей и холодной водой открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, другой ударный инструмент или случайные предметы;

- своевременно убирать остриженные волосы, пролитые жидкости. Не накапливать на рабочем месте грязное белье;

- для профилактики профзаболеваний ног во время работы следует пользоваться специальным передвижным креслом для мастера, в случае необходимости, регулировать его по высоте. Не использовать для сидения передвижные столики, подлокотники кресел, случайные предметы;

- ножницы необходимо хранить только в чехле, переносить и передавать их другому работнику в закрытом виде, кольцами вперед. Не ловить на лету падающие ножницы. - не ходить по залу с ножницами в открытом виде;

- использовать резиновые перчатки (средства защиты рук) при смешивании компонентов красителя, окраске волос клиентов, приготовлении дезинфицирующих растворов, дезинфекции инструментов;

- удаление остриженных волос с шеи и лица клиента производить чистой индивидуальной салфеткой. Не сдувать остриженные волосы и не удалять их бритвенной кисточкой или феном;

- остриженные волосы собирать в закрывающийся совок непосредственно у кресла и складывать в герметичную емкость (одноразовый полиэтиленовый пакет для мусора или мешок из крафт-бумаги);

- емкость закрыть, перевязать и отнести в подсобное помещение;

- при обнаружении вшей у клиента остриженные волосы необходимо собрать и сжечь в оцинкованном ведре:

- во время выполнения прически не допускается держать расчески, невидимки, шпильки во рту;

- при выполнении окантовки висков бритвой перед переходом на другую сторону кресла закрыть бритву. Бритву необходимо хранить только в закрытом виде.

1. Во время работы с опасной бритвой не допускается: размахивать бритвой, отвлекаться на разговоры с клиентом, переносить и передавать ее в незакрытом виде другому работнику, пытаться ловить падающую бритву; ходить по залу с открытой бритвой.

Электрическую машинку для стрижки волос во избежание перегрева следует выключать примерно через каждые 30 минут работы.

Замену ножей электробритвы следует выполнять при выключенном электродвигателе.

1. Во время работы запрещается:

- загромождать проходы между креслами, к раковинам, сушуарам, к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы лишней мебелью, излишними запасами чистого белья, передвижными столиками, другими предметами;

- стричь электробритвой мокрые волосы, включать и выключать машинку для стрижки волос, фен, сушуар, электробритву, другие аппараты и электроинструмент, работающие от электрической сети, мокрыми руками.

При включении или выключении электроинструмента, оборудования в сеть следует держаться за корпус вилки.

При эксплуатации электрифицированного оборудования, аппаратов не допускается:

- самостоятельно производить разборку и ремонт;

- дергать за подводящий провод при отключении;

- пользоваться поврежденными вилками, розетками:

- закрывать предусмотренные конструкцией аппарата вентиляционные отверстия;

- нарушать технологические перерывы или увеличивать продолжительность работы приборов (аппаратов) без перерывов, установленных инструкцией по эксплуатации (особенно приборов, выполненных в пластмассовом корпусе);

- переносить или передвигать включенные в электрическую сеть нестационарные аппараты, настольные лампы;

- оставлять без надзора работающие аппараты, оборудование, допускать к его эксплуатации необученных и посторонних лиц;

- сушить на нагревательном оборудовании влажные или мокрые салфетки, полотенца, пеньюары.

1. Обучающиеся/студенты должны соблюдать осторожность во время манипуляций с горячей салфеткой (отжим, встряхивание и др.) при накладывании горячего компресса на лицо клиента. Остерегаться брызг горячей воды при приготовлении растительных красителей.
2. Химическую завивку волос производить в резиновых перчатках в отдельном помещении или на рабочем месте, оборудованном вытяжной вентиляцией. Зажимы, бигуди, колпаки и сетки для химической завивки волос, шапочки для мелирования следует промывать проточной водой с моющими средствами.

Съемные ножи после применения электрических бритв протирать дважды (с интервалом 15 минут) тампоном, смоченным 70%-ным этиловым спиртом.

1. Для предупреждения профессиональных заболеваний кожи, глаз и верхних дыхательных путей при работе с дезинфицирующими средствами следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
   1. В случае обнаружения неисправности вентиляционной системы в учебно - производственных мастерских на рабочих местах или механизированного инструмента обучающимся/студентам необходимо приостановить работу и поставить об этом в известность мастера п/о.
   2. При поломке аппарата (прибора), оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте в учебно-производственных мастерских (парение, подтекание воды и другие неисправности) необходимо прекратить эксплуатацию и доложить об этом мастеру п/о.
   3. При поражении обучающегося/студента электрическим током следует немедленно отключить электросеть, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее медицинское учреждение. О несчастном случае сообщить мастеру п/о и администрации учреждения.
   4. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) следует прекратить работу и незамедлительно сообщить об этом мастеру п/о, позвонить в пожарную охрану при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, сообщить администрации учреждения.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
   1. По окончании работы в учебно-производственных мастерских обучающиеся/студенты должны:

- отключить от электросети фены (сушуары) и другие аппараты;

- обработать в соответствии с установленной инструкцией съемные ножи электробритвы;

- промыть проточной водой и продезинфицировать в растворах дезинфицирующих средств инструменты и приспособления. Убрать их в места хранения.

- промыть с добавлением моющих средств, просушить и убрать на места храпения зажимы для волос, бигуди, колпаки и другие приспособления;

- используемые для дезинфекции инструментов растворы дезинфицирующих средств убрать в специально выделенные места хранения. Емкости с растворами дезинфицирующих средств необходимо плотно закрыть крышками, на которые должна быть нанесена маркировка с названием, концентрацией и датой приготовления.

- снять санитарную одежду, убрать в отведенное место, вымыть лицо и руки с мылом.

*Настоящие Требования рассмотрены и приняты на заседании педагогического совета ГАПОУ НСО* *«Новосибирский колледж парикмахерского искусства*», *протокол №1 от* «29» августа 2014 г.